ASCII码表完整版

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII值 | [控制字符](/z/Search.e?sp=S%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%AD%97%E7%AC%A6&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink) | ASCII值 | 控制[字符](/z/Search.e?sp=S%E5%AD%97%E7%AC%A6&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink) | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 |
| 0 | NUT | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | 、 |
| 1 | SOH | 33 | ！ | 65 | A | 97 | a |
| 2 | STX | 34 | ” | 66 | B | 98 | b |
| 3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
| 4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
| 5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
| 6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
| 7 | BEL | 39 | , | 71 | G | 103 | g |
| 8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
| 9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
| 10 | LF | 42 | \* | 74 | J | 106 | j |
| 11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
| 12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
| 13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
| 14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
| 15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
| 16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
| 17 | DCI | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
| 18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
| 19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | X | 115 | s |
| 20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
| 21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
| 22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
| 23 | TB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
| 24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
| 25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
| 26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
| 27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
| 28 | FS | 60 | < | 92 | / | 124 | | |
| 29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
| 30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ |
| 31 | US | 63 | ? | 95 | — | 127 | DEL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUL 空 | VT 垂直[制表](/z/Search.e?sp=S%E5%88%B6%E8%A1%A8&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink) | SYN 空转同步 |
| SOH 标题开始 | FF   走纸控制 | ETB  信息组传送结束 |
| STX  正文开始 | CR   回车 | CAN  作废 |
| ETX  正文结束 | SO   [移位](/z/Search.e?sp=S%E7%A7%BB%E4%BD%8D&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink)输出 | EM   纸尽 |
| EOY  传输结束 | SI    移位输入 | SUB  换置 |
| ENQ  询问字符 | DLE  空格 | ESC  换码 |
| ACK  承认 | DC1  [设备控制](/z/Search.e?sp=S%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%8E%A7%E5%88%B6&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink)1 | FS   文字[分隔符](/z/Search.e?sp=S%E5%88%86%E9%9A%94%E7%AC%A6&ch=w.search.yjjlink&cid=w.search.yjjlink) |
| BEL  报警 | DC2  设备控制2 | GS   组分隔符 |
| BS   退一格 | DC3  设备控制3 | RS   记录分隔符 |
| HT   横向列表 | DC4  设备控制4 | US   单元分隔符 |
| LF   换行 | NAK  否定 | DEL  删除 |